1. 摄像头数据库

表项：摄像头名称、摄像头ip地址、摄像头状态。

1. 摄像头名称：

允许中文，长度不得超过20（暂定）

1. 摄像头ip地址：

定长15位，其中包括三个小数点

1. 摄像头状态：

以0/1状态来表示，其中按照约定，

第一位表示电源开（1）关（0），

第二位表示无遮挡（1）或被遮挡（0）

第三位表示光线良好（1）或昏暗（0）

…

主要以1表示良好，0表示不良

如：当前摄像头电源接通，且光线良好，不过有所遮挡，则状态为101

当前初步定为只有这三位，后续根据具体情况